**Формат команд**

Все данные передаются в HEX – формате. Таким образом 12310 – это 7B16.

01 – задание текущего времени

01 hh mm dd dd mm yy

01 – код = изменение текущего времени

hh – часы

mm - минуты

dd – день недели (1 - понедельник)

dd - число

mm - месяц

yy – год (десятичная часть, т.е. 15 для 2015 года).

02 – ответы от купюроприемника, длина от 6 байт и выше.

03 – действующие тарифы

03 11 22 33 44 55 66

11 – номер нагрузки

22 – первый тариф (льготный тариф)

33 – второй тариф (основной тариф)

44 – время начала действия первого тарифа (с 00 часов до 22 действует второй тариф)

55 – время начала второго тарифа (первый тариф действует с 22 до 33)

66 – добавочный тариф, один для всех

04 – длительность работы заданной нагрузки в минутах

04 nn tt rr rr rr rr

nn – номер нагрузки

tt – продолжительность работы

rr – резерв

05 – номиналы монет монетоприемников

05 n1 n2n n3n n4 rr rr

n1 – номинал монетоприемника на 1-м канале

n2 – номинал монетоприемника на 2-м канале

n3 – номинал монетоприемника на 3-м канале

n4 – номинал монетоприемника на 4-м канале

rr – резерв

Первая комбинация &hF1 означает, что команды для/от клиентов

F1 aa cc dd

aa – адрес устройства

cc – код операции: 01 – смена адреса на dd,

10 – запуск в работу на dd минут или dd - номер программы

dd – данные или номер программы от 241 (&hF1) до 249 (&hF9) - 1-9 программа