Настройка порта

(Px\_DDR)

Выход

(Px\_DDR=1)

Open-Drain

(CR1=0)

Вход

(Px\_DDR=0)

Скорость нарастания фронта

(Медл. CR2=0/

Быстро CR2=1)

Начальный логический уровень

(Gnd ODR=0/

HiZ ODR=1)

Push-Pull

(CR1=0)

Подтягивающий резистор

(Выкл. CR1=0/

Вкл. CR1=1)

Настройка внешнего прерывания

(Откл. CR2=0/

Вкл CR2=1)

Скорость нарастания фронта

(Медл. CR2=0/

Быстро CR2=1)

Начальный логический уровень

(Gnd ODR=0/

Vdd ODR=1)

Настройка входа