|  |  |
| --- | --- |
| **Время задержки «IR» логики** | **Свечение светодиода** |
| 1 мс | VD2 |
| 50 мс | VD3 |
| 0.5 c | VD4 |
| 1.9 c | VD5 |
| Время задержки «IR» логики = Минимальный интервал детектирования физических событий для конкретного (одного) модуля «Детектор» | |